INPUTS:

A

B

C

D

COMPONENTS:

G0, NAND2, W0, A, B

G1, OR2, W1, C, D

G2, NAND2, W2, W0, W1